*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP-U-1-2023 до участі в тендері на укладення договору* з надання послуг з поточного ремонту «Чистка артезіанської свердловини в с. Юріївка Снігурівської ОТГ Миколаївської області» з метою покращення водопостачання.

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи (роки)** |  |
| **Наявність досвіду та виконання аналогічного договору(ів)**  *(Надати Копію(ї) аналогічного(их) договору\*(договорів) в повному обсязі та докази його(їх) виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо)).* |  |
| **Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців**  *(вказати кількість персоналу що буде залучено та їх кваліфікацію)* |  |
| **Кваліфікація з техніки безпеки**  *(Надати відповідні копії посвідчень та/або протоколів з перевірки знань з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), НПАОП 41.0-1.01-79 «Правило техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць».)* |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**з надання послуг з поточного ремонту «Чистка артезіанської свердловини в с. Юріївка Снігурівської ОТГ Миколаївської області» з метою покращення водопостачання.**

Місце розташування об’єкту: с. Юріївка, Баштанський р-н, Миколаївська обл.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види робіт** | | одиниця виміру | кількість | **Липень/Серпень 2023** | | **Серпень 2023** | | | | |
| **24.07**  **-**  **30.07** | **31.07**  **-**  **06.08** | **07.08**  **-**  **13.08** | **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **31.08** |
| 1 | Демонтаж металевого наземного павільйону над свердловиною | т | *1,578* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оголовку свердловини діам.90мм (із збереженням матеріалу) | колодязь | *1* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж насосу ЕЦВ 6-10-110 та водопідіймальної колони з труб діам 50 мм 20м (із збереженням насосу) | шт | *1* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочищення стовбура свердловини буровою установкою діаметром 190 мм у грунтах 2 групи. Інтервал прочищення 22-42м | м | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промивка та прокачка свердловини | доба | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Відкачка свердловини буровим насосом | доба | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж насосу ЕЦВ 6-10-110 та водопідіймальної колони з труб діам 50 мм 20м ( збережений насос) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування оголовку свердловини діам.90мм (існуючого) | колодязь | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж металевого наземного павільйону над свердловиною | т | *1,578* |  |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються пiсля отримання виконавцем коштiв на рахунок

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |