**Додаток №1 до Запрошення до участі у тендері ITB O-04-2023**

**на поставку автомобіля**

**Технічні вимоги**

1. **ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Інформація у цьому документі описує цілі та вимоги, які Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (далі – Організація) ставить до Постачальника та автомобілів, необхідних для виконання статутних завдань Організації.

1. **МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога** | **Документ, що має бути надало для підтвердження відповідності** |
| Постачальник зареєстрований в Україні в якості юридичної особи | Виписка з ЄДР юридичних осіб  |
| Щодо Постачальника не відкрито процедури ліквідації чи банкрутства, судових процедур, що можуть стати перешкодою для виконання зобов’язань | Декларація (у вільній формі, підписана уповноваженою особою) |
| Постачальник є офіційним представником (дилером, дистриб’ютором) Виробника на території України | Сертифікат офіційного представника, дилера, дистриб’ютора на території України чи інший документ, що підтверджує наявність відносин офіційного представництва між Виробником та Постачальником |
| Щодо Постачальника чи його посадових осіб, Виробника авто чи його посадових осіб не встановлено санкції Ради Безпеки ООН | - |

**3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**3.1. автомобіль- фургон (тільки новий автомобіль)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категорія** | **Характеристика** |
| Тип кузова | Фургон |
| Об’єм двигуна не нижче | Не нижче 2290 см3 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Вид палива | Дизель/бензин |
| Екологічний клас | Не нижче EURO 5 |
| Трансмісія | АКПП/МКПП |
| Привід | Повний або передній |
| Кількість передач | Не менше 5 |
| Довжина авто | Не менше 5500 мм |
| Висота авто | Не менше 2450 мм |
| Кліренс | Не нижче 170 мм |
| Кількість посадочних місць | Не менше 6 |
| Максимальна вантажопід’ємність | Не менше 1000кг. |
| Ширина зсувної бокової двері | Не менше 1270 мм |
| Рік випуску | Не раніше 2023 |
| Додаткові вимоги | * Паливний бак 80л;
* Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води;
* Фільтр салону;
* Гідропідсилювач керма;
* Бортовий комп'ютер 3,5" TFT екран;
* Електросклопідіймачі передніх дверей;
* Електродзеркала заднього огляду з обігрівом;
* Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря;
* Задні розпашні незасклені двері, що відкриваються на 180°;
* Скляні вікна по периметру салону та задніх дверях, квартирки у двох вікнах;
* Теплошумоізоляція пасажирського салону;
* Встановлення підніжки з електроприводом біля бокових дверей;
* Автономний обігрівача салону 5 кВт;
* Три сертифікованих крісла другого ряду з триточковими ременями безпеки, регулюванням кута нахилу спинки, підлокітниками, складними столиками;
* Два сертифікованих крісла третього ряду з триточковими ременями безпеки, регулюванням кута нахилу спинки, підлокітниками;
* Підйомник для завантаження/розвантаження інвалідних візків;
* Площадка для інвалідного візка з кріпленням;
* Наявність поручня вздовж пасажирського салону, біля бокової двері;
* Встановлення вентиляційно-евакуаційного люку.
* Встановлення на лівому та правому боці малюнка особи з інвалідністю.
* Спереду та з заду встановлення розпізнавальних знаків «особи з інвалідністю» та «обмеження максимальної швидкості 70 км/год».
* Сертифікація автомобіля, підготовка повного пакету документів.
 |

**4. ВИМОГИ ЩОДО СТРОКУ ПОСТАВКИ**

Постачальник зобов’язаний здійснити поставку автомобілів, що відповідають вищенаведеним технічним характеристикам **до 31 січня 2024 року**.

**Звертаємо Вашу увагу, що неможливість виконання вимоги щодо строку поставки тягне за собою дискваліфікацію Постачальника.**