*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-51-2024 на укладення разового договору на ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП "СНІГУРІВСЬКА МЛ" СНІГУРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо) |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП "СНІГУРІВСЬКА МЛ" СНІГУРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1.**

Загальна площа: **13,4 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Квітень/ Травень****(2024)** | **Травень****(2024)** |
| **17.04****-****21.04** | **22.04****-****28.04** | **29.04****-****05.05** | **06.05****-****12.05** | **13.05****-****19.05** |
| **Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП "СНІГУРІВСЬКА МЛ" СНІГУРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж труб каналізації Ø50мм | м.пог | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж труб каналізації Ø110мм | м.пог | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж трапа душової | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.пог | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Грунтування стелі | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування каркасу для стін із металевих профілів крок 400 мм | м2 | 37,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь з ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 37,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Грунтування стін | м2 | 37,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 37,5 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Укоси** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування укосів з ГК без каркасу | м2 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Грунтування укосів | м2 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м2 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий) | м2 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Грунтування підлоги | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2,) в штробах | м. пог | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення підрозетників | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення розеток з заземленням | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м. пог | 12.0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м. пог | 6.0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м. пог | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Установлення відсічних кранів хромованих | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | Установлення унітаза з поручнями (інклюзивний) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Установлення змійовика (сушник для рушників) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Установлення раковин (тюльпан) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Установлення бойлера 100 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Улаштування штроб під каналізацію 100 мм | м.пог | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 46 | Установлення змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Установлення стульчика з поручнями та піддоном, змішувач (душ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вивезення будівельного сміття | т. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |
| 52 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |