*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 15-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, провулок Лісний, буд. 4.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., м. Кропивницький, провулок Лісний, буд. 4, приміщення Гуртожитку Кіровоградського медичного фахового коледжу ім.Є.Й.Мухіна.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 123,95 м2.**

**Загальна площа вхідної групи** **14,66** **м2. (Заміна дверей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Серпень 2023** | | | **Вересень 2023** | | | | | **Жовтень 2023** | | | |
| **07.08**  **-**  **13.08** | **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **01.10** | **02.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **29.10** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревяних вікон ( загальна площа вікон складає-18,53м²) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж відливів | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж підвіконня | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей (800х2000мм) | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж віконного пройому | м² | 12,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж деревяного плінтусу | пог.м. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж деревяної підлоги | м² | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж плитки стінової | м² | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дерев'янної вхідної групи | м² | 14,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж бетонного плінтусу | пог.м. | 34,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж бетонної стяжки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування стяжки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж плитки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування ДСП-плити | м² | 88,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування лінолеума 32 клас | м² | 88,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування плінтусу пластикового | пог.м. | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування плінтусу з плитки (чобіток h-100мм) | пог.м. | 50,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 ( h-1450х1150мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле)(300х1300мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж відливів металевих ( білий колір)(180х1250мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 ( h-1660х1790мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(150х1900мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж відливів металевих ( білий колір)(250х1900мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(h-1670х2090мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(450х2060мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж відливів металевих ( білий колір)(150х2100мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Закладання отвору газоблоком 375х600х200 | шт. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | поклейка полістерола на відкоси 30 мм | пог.м. | 83,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | шпаклювання відкосів | пог.м. | 83,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | фарбування відкосів | пог.м. | 83,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 40,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Установлення МДФ дверей (800х2000мм) | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення замків | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж вхідної групи з ламінованого пластику | м² | 14,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Змивання побілки | м² | 150,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Нанесення бетоно-контакту | м² | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Поклейка пластикової сітки 5х5 | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Змивання побілки | м² | 78,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 87,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 87,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 87,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 87,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Улаштування дерев'яної вагонки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) | пог.м. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Монтаж вимикачів та розеток (зовнішнього монтажу) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Монтаж світильників LED | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж мийки із нержавіючої сталі 2-х секційна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Монтаж та підключення радіаторів опалення 22 тип 500х800мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |