*Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 17-2025 на укладання разового договору на поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область.*

**Додаток 1 Форма технічної пропозиції**

| **Повна назва Постачальника** |  | |
| --- | --- | --- |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  | |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  | |
| **Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів** |  | |
| **Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)** |  | |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  | |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  | |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  | |
| **Дата подання пропозиції** |  | |
| **Строк дії пропозиції** |  | |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вулиця Освітянська, будинок 50, село Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (орендодавець – Чорнобаївська сільська військова адміністрація Херсонського району, Херсонської області).**

**Загальна площа** 55,1м2 (ремонт 3-х підвальних приміщень загальною площею ( S=37,3м²), входу до підвалу зі сходами (S=6м²); ремонт коридорчику перший поверх (S=4,2м²); санвузол перший поверх(S=7,6 м²))**.**

| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вересень 2025** | | **Жовтень 2025** | | **Листопад 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.09-21.09** | **22.09-30.09** | **01.10-14.10** | **15.10-31.10** | **01.11-10.11** |
| **-** | **Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** | **Розділ 1. Демонтажні роботи  Перший поверх** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачищення оздоблення стелі (фарби) | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Зачищення оздоблення стін | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цегляних стін (аварійний вихід в приямок) | м² | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж пічки з цегли | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж вікон (з підвіконням) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дверей | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ушкодженої кроквяної системи, мауєрлату | м.п. | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж обрешітки | м² | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж шифера | м² | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж старої проводки | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування електричного щита | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф | шт | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладання кабеля | м.п. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення та підключення розподільчих коробок | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення підрозетників | шт | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення світильників | шт | 14 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 3. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм) | м² | 39,3 |  |  |  |  |  |
|  | Улаштування гідроізоляції | м² | 39,3 |  |  |  |  |  |
|  | Улаштування самовирівнюючої стяжки | м² | 39,3 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування підлог | м² | 39,3 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 4. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закладання віконних проємів газобетоном | м² | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування гідроізоляції стін | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлювання фінішне стін | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стін перед фарбуванням | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування стін в два шари | м² | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Тонування фарби | л | 48 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 5. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стелі | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклювання стелі гіпсовими сумішами | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклювання фінішне стелі | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стелі | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування стель фарбами на водній основі в 2 шари | м² | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 6. Санвузол + тамбур 1 поверх** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачищення оздоблення стін | м² | 48,75 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дерев'яної підлоги | м² | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж вікон (з підвіконням) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дверей | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж вікон (з підвіконням та відливом) | м² | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверей | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм) | м² | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Улаштування гідроізоляції | м² | 10,9 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування адгезійне | м² | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням | м² | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою | м² | 29,75 |  |  |  |  |  |
|  | Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом | м² | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлювання стін фінішне | м² | 29,75 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стін | м² | 29,75 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування стін в два шари | м² | 29,75 |  |  |  |  |  |
|  | Тонування фарби | л | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки | м² | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки на стіни з фугуванням | м² | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування стелі типу Армстронг | м² | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладання каналізаційної труби d110 | м.п. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування точки каналізаційної | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладання труб каналізаційних d50 | м.п. | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення бойлера 50 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладання труб водопостачання Д20 | м.п. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення кульових та приладових кранів | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж унітазу підлогового | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення змішувача | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж сифона | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів та обладнання для МГН | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування септику | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування електричного щита | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Підключення силових вимикачів, ПЗВ | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладання кабеля | м.п. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення та підключення розподільчих коробок | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення підрозетників | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення світильників 600\*600 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 7. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приямків (робота з матеріалами) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення металевої драбини у приямку (аварійний вихід) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування зовнішньої гідроізоляції (робота з матеріалами) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверей міжкімнатних | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверей металевих | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування вентиляції (робота з матеріалами) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сходів з облицюванням плиткою (робота з матеріалами) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металевих поручнів на сходах з одного боку | м.п. | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Повний цикл монтажу покрівлі з листової сталі, включаючи повний цикл монтажу необхідної дерев’яної обрешітки, а також повний цикл монтажу несучих крокв, включаючи антисептичну обробку | м² | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування гідро- або пароізоляції | м² | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Установка стельової балки, включаючи антисептичну обробку (робота з матеріалом) | м.п. | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Підшивка стелі профнастилом | м² | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування пожежної сигналізації | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т | 23,8 |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз будівельного сміття | т | 9,8 |  |  |  |  |  |
|  | Мішки для сміття будівельні | шт | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Доставка матеріалів | т | 14 |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |