*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-48-2024* *на укладення разового договору* *на ремонт 2 санвузлів на 1 та 2 поверсі у* *КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо) | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Місце розташування об’єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: **3,9 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Березень (2024)** | | **Квітень (2024)** | | |
| **18.03**  **-**  **24.03** | **25.03**  **-**  **31.03** | **01.04**  **-**  **07.04** | **08.04**  **-**  **14.04** | **15.04**  **-**  **19.04** |
|  | ***Розділ. Демонтажні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж цегляних перегородок (товщ.150 мм) | м2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж унітазів | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж труб каналізації Ø110мм | м.п | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж труб каналізаційних Ø50мм | м.п | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стеля*** |  |  |  | | | | |
| 10 | Свердління отворів під каналізацію Ø100 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Свердління отворів під каналізацію Ø50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Свердління отворів під водопровід Ø30 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стелі | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стіни*** |  |  |  | | | | |
| 19 | Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм | м2 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Грунтування стін | м2 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування коробів з ГК 200 ч 200 мм | м.п | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м.п | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Укоси*** |  |  |  | | | | |
| 25 | Улаштування укосів з ГК без каркасу | м.п | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Грунтування укосів | м.п | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м.п | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м.п | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Прорізи*** |  |  |  | | | | |
| 29 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (колір сірий) | м2 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Підлога*** |  |  |  | | | | |
| 30 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 32 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 33 | Грунтування підлоги | м2 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Електромонтажні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 34 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5 мм2) в штробах | м.п | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення підрозетників | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення розеток з заземленням | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Сантехнічні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м.п | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м.п | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м.п | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) (стояк) | м.п | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (стояк) | м.п | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Встановлення відсічних кранів хромованих | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | Встановлення унітазів з поручнями | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення раковин з поручнями | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Встановлення дзеркала | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Встановлення змішувачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення бойлера 50л | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Інше*** |  |  |  | | | | |
| 50 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 51 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 52 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 53 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦПМСД», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Місце розташування об’єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: **11,1 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Березень (2024)** | | **Квітень (2024)** | | |
| **18.03**  **-**  **24.03** | **25.03**  **-**  **31.03** | **01.04**  **-**  **07.04** | **08.04**  **-**  **14.04** | **15.04**  **-**  **19.04** |
|  | ***Розділ. Демонтажні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж унітазів | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж перегородок | м2 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж труб каналізації Ø110мм | м.п | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стеля*** |  |  |  | | | | |
| 10 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування стелі | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стіни*** |  |  |  | | | | |
| 16 | Улаштування каркаса стін з профілю CD крок 400 мм | м2 | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування стін | м2 | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування короба з ГК під радіатори | м2 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування коробів з ГК 200ч200 мм | м.п | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Грунтування стелі | м2 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Мурування віконного пройому цеглою | м2 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Оштукатурювання поверхонь цементним розчином | м2 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Укоси*** |  |  |  | | | | |
| 28 | Улуштування укосів з ГК без каркасу | м.п | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Грунтування укосів | м.п | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м.п | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Прорізи*** |  |  |  | | | | |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий) | м2 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Підлога*** |  |  |  | | | | |
| 33 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування гідроізоляції наплавляємої | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Грунтування підлоги | м2 | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Електромонтажні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 38 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2) в штробах | м. пог | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Встановлення підрозетників | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж світильників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Встановлення розеток з заземленням | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Сантехнічні роботи*** |  |  |  | | | | |
| 43 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м. пог | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м. пог | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м.пог | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення відсічних кранів хромованих | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 47 | Встановлення унітазів з поручнями | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Встановлення раковин з поручнями (тюльпан) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення раковин з тумбою | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення дзеркала | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Встановлення змішувачів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Встановлення бойлера, 80 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Встановлення біде | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Встановлення душа з поручнями та стульчиком зі змішувачем | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Інше*** |  |  |  | | | | |
| 55 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельним сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |