*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 08-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, 2. Загальна площа: 157 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роботи |  |  | **Серпень** | **Вересень** | **Жовтень** |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість/ об’єм** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Викопування траншеї для укладання каналізаційних труб. | м/п | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зворотня засипка траншей з трамбуванням | м/п | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Покрівельні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт покрівельного покриття з хвилястих асбестоцементних листів з частковою заміною | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Облаштування гідроізоляції покрівлі | м/п | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж керамічної плитки та стяжки | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очищення внутрішніх поверхонь стін та укосів від олійної, перхлорвінілової фарб та штукатурки | м2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування перестінків з легкобетонних блоків | м2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування стін | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поклейка шпалер вінілових на флізіліновій основі | м2 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування стель | м2 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж дверної коробки | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж дверного полотна | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заповнення тріщин, вибоїн в цементно-пісчаних покриттях підлог ремонтною сумішшю на цементній основі | м2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги (50 мм.) | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування покриттів з керамічної плитки або керамограніту | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладання лінолеуму на цемнтно-пісчану основу | м2 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м. пог | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладання коробiв пластикових | м. пог | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж світильників | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення вимикачів зовнішнього типу 1,2,3-клавiшних | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу  | шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж та розведення розпаювальних коробок | од. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 6) | од. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладання труб каналізаційних в траншеях | м. пог. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення унітазів | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Встановлення умивальників | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення електробойлера | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Навантаження сміття вручну | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |