*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 24-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Надії, буд. 2, (Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 30 «Краплинка»). (Загальна площа, що підлягає ремонту, 70,5 м2).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **2** | **3** | **4** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж віконних блоків (500х700) | шт | 6 |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж віконних блоків (1700х1700) | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 5 |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж піддонів | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж змішувачів | шт. | 4 |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж Трапа | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж перегородок | шт. | 8 |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж плитки | м2 | 52 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 154 |  |  |  |
| 10 | Улаштування душових перегородок з гіпсокартону | м2 | 10 |  |  |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 102 |  |  |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 12 |  |  |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 12 |  |  |  |
| 14 | Ґрунтування стін  | м2 | 154 |  |  |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 102 |  |  |  |
| 16 | Ґрунтування укосів | м. пог. | 30 |  |  |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 30 |  |  |  |
| 18 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 45 |  |  |  |
| 19 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 45 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |
| 20 | Ґрунтування стелі | м2 | 70.5 |  |  |  |
| 21 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами Стелі, підготовлених під фарбування | м2 | 70.5 |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж вікон ПВХ | шт. | 2 |  |  |  |
| 23 | Монтаж дверної коробки | шт. | 5 |  |  |  |
| 24 | Монтаж дверного полотна | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Розділ. Підлога |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням цементно-піщаної суміші | м2 | 7 |  |  |  |
| 26 | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки | м2 | 7 |  |  |  |
| 27 | Заповнення швів керамогранітної плитки | м2 | 7 |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 28 | Прокладання Зовнішніх електромереж (ШВВП, ВВГ, 3х2,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5, 5х4) в коробах | м. пог | 237 |  |  |  |
| 29 | Монтаж та розведення розпаювальних коробок | шт. | 3 |  |  |  |
| 30 | Монтаж світильників | шт. | 10 |  |  |  |
| 31 | Встановлення вимикачів зовнішнього типу при зовнішній проводці, 1-2-клавiшних | шт. | 6 |  |  |  |
| 32 | Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу при зовнішній проводці | шт. | 7 |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 26 |  |  |  |
| 34 | Прокладання труб водовідводу | м.пог. | 19 |  |  |  |
| 35 | Монтаж трапа та змішувача під душову зону | од. | 1 |  |  |  |
| 36 | Встановлення унітазів | шт. | 4 |  |  |  |
| 37 | Монтаж сифонів для умивальників | шт. | 3 |  |  |  |
| 38 | Монтаж та підключення душової кабіни з змішувачем | шт. | 4 |  |  |  |
| 39 | Встановлення електробойлера | шт. | 6 |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |
| 40 | Кладка душового піддону | м.пог | 1 |  |  |  |
| 41 | Закладання віконних прорізів з піноблоків | м2 | 8 |  |  |  |
| 42 | Доставка будівельних матеріалів | т | 4 |  |  |  |
| 43 | Послуги вантажників з розвантаження плитки та мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т | 4 |  |  |  |
| 44 | Навантаження сміття вручну | т. | 2 |  |  |  |
| 45 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 2 |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |