*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 27-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Гетьманська, буд. 24 (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Мокряка, буд. 24), Будівля школи «Філія №1 Новоукраїнського ліцею №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області». (Заміна вікон).**

**Загальна площа вікон: 40,0 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **14.12-****18.12** | **19.12-****25.12** | **26.12-****30.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
|  | **Коридор** |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дерев'яних вікон h-2000х1200мм | шт. | 7 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж підвіконня 400х1500мм | шт. | 7 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж відливів 300х1420мм | шт. | 7 |  |  |  |
|  | **Кімната №9** |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дерев'яних вікон h-1960х1190мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж підвіконня 400х1450мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж відливів 300х1400мм | шт. | 4 |  |  |  |
|  | **Кімната №7** |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж дерев'яних вікон h- 1930х1200мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж підвіконня 400х1500мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж відливів 270х1350мм | шт. | 3 |  |  |  |
|  | **Кімната №6** |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дерев'яних вікон h-1940х1200мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж підвіконня 400х1500мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж відливів 270х1300мм | шт. | 3 |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |
|  |  **Розділ. Отвори та прорізи.** |  |  |  |  |  |
|  | **Коридор** |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-2000х1200мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 14 | Монтаж пластикового вікна ( глухе))70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-2000х1200мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 15 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1500мм | шт. | 7 |  |  |  |
| 16 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 300х1420мм | шт. | 7 |  |  |  |
|  | **Кімната №9** |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1960х1190мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 18 | Монтаж пластикового вікна (глухе)70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1960х1190мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1450мм | шт. | 4 |  |  |  |
| 20 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 300х1400мм | шт. | 4 |  |  |  |
|  | **Кімната №7** |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1940х1200мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 22 | Монтаж пластикового вікна (глухе)70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1940х1200мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1500мм | шт | 3 |  |  |  |
| 24 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 270х1350мм | шт. | 3 |  |  |  |
|  | **Кімната №6** |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1940х1200мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 26 | Монтаж пластикового вікна (глухе)70мм ,білий профіль,сіра гума Arx4x14 склопакет h-1940х1200мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1500мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 28 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 270х1300 мм | шт. | 3 |  |  |  |
| 29 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 30 | Поклейка полістерола (ширина відкоса 360мм) | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 31 | Поклейка фасадної сітки (ширина відкоса 360мм) | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 32 | Шпаклювання старт | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 33 | Шпаклювання фініш | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 34 | Грунтування | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 35 | Встановлення кутиків | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
| 36 | Фарбування | пог.м. | 20,45 |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи** |  |  |  |  |  |
| 37 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 2 |  |  |  |
| 38 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |